

گزارش کار آزمایشگاه DSD

**آزمایش شماره 9**



27 اردیبهشت 1400

عرشیا اخوان

محمدحسین عبدی

علیرضا ایلامی

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تاریخ آزمایش: 27 اردیبهشت 1400 | موضوع: پیاده سازی حافظه های شرکت پذیر نوع سه گانه | **شماره آزمایش: 9** |
| **علیرضا ایلامی**  **97101286** | **محمدحسین عبدی**  **97110285** | **عرشیا اخوان**  **97110422** |

مقدمه: حافظه های شرکت پذیر (Content Addressable Memory) از نوع سه گانه (Ternary) موسوم به TCAM، در بسیاری از کاربردها مانند فشرده سازی و بانک داده ها و سیستم های هوشمند، به کار میروند.

تفاوت TCAM های سه گانه با CAM های عادی در این است که در CAM فقط مقادیر باینری 0 و 1 را میتوان ذخیره کرد. اما در TCAM یک مقدار سوم به نام X داریم که به معنای این است که آن بیت مقایسه نمیشود و برابر در نظر گرفته میشود. به همین دلیل به این نوع CAM ها، سه گانه گفته میشود.

به عنوان مثال، داده 01101110 با 0110XXXX و ،0X1X11X0 هم منطبق است و یک Match در نظر گرفته میشود.

شرح آزمایش:

در این آزمایش یک پترن (Pattern) به عنوان ورودی داده میشود. هدف این است که Maximal Match را پیدا کنیم. منظور از Maximal Match، آن Match ای است که کمترین تعداد X را دارد.

ماژول TCAM:

|  |
| --- |
| module TCAM (word,  address,  rwn,  clk);  parameter WORD\_LEN = 8;  parameter ADDR\_LEN = 5;    inout [ADDR\_LEN - 1 : 0] address;  input [WORD\_LEN - 1 : 0] word;  input rwn ,clk;    reg [WORD\_LEN - 1 : 0] memory [(1 << ADDR\_LEN) - 1 : 0];  reg [ADDR\_LEN - 1 : 0] read\_candidate;    assign address = (rwn) ? read\_candidate : 'bz;      reg [ADDR\_LEN: 0] i;  always @ (posedge clk) begin  if (rwn) begin  read\_candidate = 'bx;  for (i = 0 ; i < (1 << ADDR\_LEN) ; i = i + 1) begin  if (equals(memory[i] , word)) begin  if (read\_candidate === 'bx || (number\_of\_x(memory[read\_candidate]) > number\_of\_x(memory[i]))) begin  read\_candidate = i;  end  end  end  end  else begin  memory[address] = word;  end  end      // this function get number of x elements in given bit-vector  function [WORD\_LEN - 1 : 0] number\_of\_x;  input [WORD\_LEN - 1 : 0] c;  reg [WORD\_LEN - 1 : 0] number, j;  begin  number = 0;  for(j = 0 ; j < WORD\_LEN ; j = j + 1) begin  if (c[j] === 1'bx) begin  number = number + 1;  end  end  number\_of\_x = number;  end  endfunction    // this function checks equality of two bit-vectors with ignoring x's  function equals;  input [WORD\_LEN - 1 : 0] a,b;  reg [WORD\_LEN - 1 : 0] j;  reg flag;  begin  flag = 1;  for(j = 0 ; j < WORD\_LEN ; j = j + 1) begin  if (a[j] !== 1'bx && b[j] !== 1'bx && a[j] != b[j]) begin  flag = 0;  end  end  equals = flag;  end  endfunction endmodule |

توضیحات کد:

در ابتدا یک word به عنوان input میگیریم. یک address از نوع in/out داریم. یک سیگنال rwn داریم که در واقع read/write not است. که در هنگام خواندن برابر با 1 میشود.

به همین دلیل آدرس in/out است.

اگر rwn = 0 بود و می خواستیم بنویسیم، کافیست word را در خانه address از memory قرار دهیم.

وقتی rwn = 1 است، استفاده از word به این دلیل است که پترن ورودی را با خانه های مختلف مموری مقایسه کنیم و در صورتی که تشابه سه گانه برقرار بود، آدرس شروع آن خانه از memory را خروجی دهیم.

همانطور که در خطوط 19 تا 33 مشاهده می شود، یکی یکی روی خانه های memory پیمایش میکنیم و تشابه را بررسی میکنیم. برای این کار، از دو تابع کمکی استفاده میکنیم. یکی تابع number\_of\_x که تعداد x های یک رشته باینری ورودی را برمی گرداند.

تابع دیگر هم equals است که تساوی دو ورودی (رجیستر) را با یکدیگر مقایسه می کند. به این صورت که X ها را ignore میکند.

حال در always block اصلی، می آییم یکی یکی روی خانه های حافظه iterate میکنیم.

آنهایی که با word مان equal بودند، در صورتی که تعداد x هایش کمتر از تعداد x های کاندید قبلی بود، read\_candidate را که اندیس فعلی را نگه میدارد، برابر i قرار میدهیم و آپدیت میکنیم.

به طور خلاصه، میخواهیم اندیس بخشی از عبارت را نگه داریم که اولا با word مان equal باشد و ثانیا کمینه تعداد X را داشته باشد. زیرا این یعنی Maximal Match.

توضیحات in/out address :

در TCAM موقع read کردن، address برابر با out میشود

برای هندل کردن حالت in از طریق تست بنچ مقدار را ست کرده ایم.

در خط 20 تست بنچ، در صورتی که حالت write باشیم، address را برابر out ست میکنیم.

به عبارت دیگر، وقتی در حالت write هستیم، خود TCAM کاری به address ندارد و آن را ignore میکند. و در تست بنچ مقدار آن را برابر با out ست میکنیم.

اما در حالت read، برعکس است. و TCAM مقدار address را برابر in ست میکند و تست بنچ address را ignore میکند.

کد تست بنچ:

Testbench.v

|  |
| --- |
| `define NULL 0 module testbench();    parameter WORD\_LEN = 16;  parameter ADDR\_LEN = 4;    parameter clk\_c = 10;  reg rwn, clk;  reg [WORD\_LEN-1:0] word;  wire [ADDR\_LEN-1:0] address;  reg [ADDR\_LEN-1:0] w\_addr;    TCAM #(.WORD\_LEN(WORD\_LEN), .ADDR\_LEN(ADDR\_LEN)) tcam (  .word(word),  .address(address),  .rwn(rwn),  .clk(clk)  );    assign address = (!rwn) ? w\_addr : 'bz;    initial begin  $dumpfile("report/waveform.vcd");  $dumpvars(0,tcam);  end    initial begin  clk = 0;  forever clk = #(clk\_c/2) ~clk;  end    initial  $monitor($time," rwn = %d word = %b address = %d",rwn,word,address);    initial begin  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b0111xx11\_0111xx11; w\_addr = 0;  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b11x01001\_11x01001; w\_addr = 1;  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b01110x11\_01110x11; w\_addr = 2;  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b1101xx11\_1101xx11; w\_addr = 3;  #clk\_c rwn = 1; word = 16'b0111xx11\_0111xx11;  #clk\_c rwn = 1; word = 16'bxxxxxxxx\_xxxxxxxx;  #clk\_c rwn = 1; word = 16'b11xxxx11\_11xxxx11;  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b11110101\_11110101; w\_addr = 0;  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b101xxxxx\_101xxxxx; w\_addr = 1;  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b10110x11\_10110x11; w\_addr = 2;  #clk\_c rwn = 0; word = 16'b0100xx01\_0100xx01; w\_addr = 3;  #clk\_c rwn = 1; word = 16'b11xx0101\_11xx0101;  #clk\_c rwn = 1; word = 16'b10011011\_10011011;  #clk\_c rwn = 1; word = 16'b10xxxxxx\_10xxxxxx;  #clk\_c $finish;  end   endmodule |

نتایج تست بنچ به شرح زیر است:

Result.txt

|  |
| --- |
| VCD info: dumpfile report/waveform.vcd opened for output.  0 rwn = x word = xxxxxxxxxxxxxxxx address = x  10 rwn = 0 word = 0111xx110111xx11 address = 0  20 rwn = 0 word = 11x0100111x01001 address = 1  30 rwn = 0 word = 01110x1101110x11 address = 2  40 rwn = 0 word = 1101xx111101xx11 address = 3  50 rwn = 1 word = 0111xx110111xx11 address = x  55 rwn = 1 word = 0111xx110111xx11 address = 2  60 rwn = 1 word = xxxxxxxxxxxxxxxx address = 2  65 rwn = 1 word = xxxxxxxxxxxxxxxx address = 1  70 rwn = 1 word = 11xxxx1111xxxx11 address = 1  75 rwn = 1 word = 11xxxx1111xxxx11 address = 3  80 rwn = 0 word = 1111010111110101 address = 0  90 rwn = 0 word = 101xxxxx101xxxxx address = 1  100 rwn = 0 word = 10110x1110110x11 address = 2  110 rwn = 0 word = 0100xx010100xx01 address = 3  120 rwn = 1 word = 11xx010111xx0101 address = 3  125 rwn = 1 word = 11xx010111xx0101 address = 0  130 rwn = 1 word = 1001101110011011 address = 0  135 rwn = 1 word = 1001101110011011 address = x  140 rwn = 1 word = 10xxxxxx10xxxxxx address = x  145 rwn = 1 word = 10xxxxxx10xxxxxx address = 2 |

Waveform.png:

